Бинокль камуфляжный Levenhuk Camo Dots 10x42 с сеткой/

Водозащищенный. С угломерной сеткой и дальномерной шкалой. Имеет: roof-призмы, увеличение 10 крат, диаметр объективов 42 мм.

Это полевая модельдает превосходное плоское изображение, подойдет для любителей охоты, рыбалки, активных туристов, путешественников и всех тех, кто часто попадает в экстремальные ситуации и нестандартные условия наблюдений.

Компактный прибор в корпусе защитного цвета обеспечит прекрасную видимость на дальних дистанциях благодаря 10-кратному увеличению и полностью просветленной оптике, а также позволит рассмотреть в деталях ближайшие объекты: минимальная дистанция для фокусировки составляет всего 3 метра. Фокусировочный барабан расположен по центру и имеет рельеф, поэтому удобен даже при настройке бинокля в перчатках.

В одном из окуляров находятся угломерная сетка и дальномерная шкала, которые дают дополнительное преимущество на охоте: с их помощью можно определить расстояние до цели, ее примерную высоту, вертикальные и горизонтальные углы. Прибор отличается компактными размерами благодаря использованию roof-призм в оптической схеме. Герметичный корпус позволяет пользоваться биноклем в непогоду или в путешествиях по воде: ему не страшны даже кратковременные полные погружения. В корпусе предусмотрено крепление для установки на штативы стандартного диаметра.

**Основные особенности:**

Камуфлированный бинокль с окулярными измерительными шкалами: дальномерная шкала и угломерная сетка в окуляре

Roof-призмы, оптика из стекла BK-7 с полным многослойным просветлением

Высокопрочный корпус из ABS-пластика защищен от проникновения воды

Центральная фокусировка от 3 метров, подстройка диоптрий

Крепление для установки на штатив 1/4 дюйма

**Комплектация:** бинокль, ремень, чехол, защитные крышки для оптики, салфетка для очистки оптики, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон.

|  |  |
| --- | --- |
| Производитель: | Levenhuk (Левенгук) |
| Страна: | КНР для Levenhuk, Inc. (США) |
| Тип призмы: | roof |
| Увеличение, крат: | 10 |
| Диаметр объектива (апертура), мм: | 42 |
| Тип стекла: | BK-7 |
| Гарантия: | пожизненная |
| Вес в упаковке: | 0.915 кг |
| Размер упаковки (ДхШхВ): | 18.0×14.5×8.0 см. |

|  |  |
| --- | --- |
| икул | 81927 |
| Бренд | [Levenhuk (Левенгук)](https://www.levenhuk-opt.ru/catalogue/binokli/filter/override_reference_parameter_1022-is-levenhuk/apply/) |
| Гарантия | бессрочная |
| EAN | 5905555000527 |
| Размер упаковки (ДxШxВ) | 18x14x8 см |
| Вес упаковки | 0.915 кг |
| Тип призмы | [roof](https://www.levenhuk-opt.ru/catalogue/binokli/filter/override_reference_parameter_1016-is-roof/apply/) |
| Диапазон увеличения, крат | 10 |
| Диаметр объектива (апертура), мм | 42 |
| Сумеречный фактор | 20.4 |
| Относительная яркость | 14 |
| Поле зрения на удалении 1000 м, м | 102 |
| Минимальная дистанция фокусировки, м | 3 |
| Размер | [классический](https://www.levenhuk-opt.ru/catalogue/binokli/filter/reference_parameter_869-is-reference_parameteroption_7382/apply/) |
| Диаметр выходного зрачка, мм | 4 |
| Реальный угол зрения, ° | 5.6 |
| Способ фокусировки | центральная |
| Вынос выходного зрачка, мм | 15 |
| Возможность диоптрийной коррекции, D | ±5 |
| Межзрачковое расстояние, мм | 56 — 74 |
| Крепление к фотоштативу/адаптер | стандартное крепление 1/4", с помощью адаптера (адаптера нет в комплекте) |
| Измерительная шкала | [✓](https://www.levenhuk-opt.ru/catalogue/binokli/filter/reference_parameter_871-from-1-to-1/apply/) |
| Водозащищенность | ✓ |
| Диапазон рабочих температур, °С | -10...+50 |
| Чехол в комплекте | ✓ |
| Установка на штатив | [✓](https://www.levenhuk-opt.ru/catalogue/binokli/filter/reference_parameter_1316-from-1-to-1/apply/) |
| Материал оптики | [BK-7](https://www.levenhuk-opt.ru/catalogue/binokli/filter/override_reference_parameter_925-is-override_reference_parameteroption_6828/apply/) |
| Покрытие линз | полное многослойное |
| Наглазники окуляров | поворотно-выдвижные |
| Назначение | [армейские/полевые](https://www.levenhuk-opt.ru/catalogue/binokli/filter/reference_parameter_1025-is-reference_parameteroption_9681/apply/), [для охоты и рыбалки](https://www.levenhuk-opt.ru/catalogue/binokli/filter/reference_parameter_1025-is-reference_parameteroption_9682/apply/) |
| Степень влаго-/водозащиты | IP67, полная защита от пыли, защита от временного погружения в воду |
| Дополнительно | обрезиненная поверхность корпуса, угломерная сетка и дальномерная шкала |
| Корпус | высокопрочный ABS-пластик |
| Чехол/кейс/сумка в комплекте | чех |

Водозащищенный. С угломерной сеткой и дальномерной шкалой. Имеет: roof-призмы, увеличение 10 крат, диаметр объективов 42 мм.

Это полевая модельдает превосходное плоское изображение, подойдет для любителей охоты, рыбалки, активных туристов, путешественников и всех тех, кто часто попадает в экстремальные ситуации и нестандартные условия наблюдений.

Компактный прибор в корпусе защитного цвета обеспечит прекрасную видимость на дальних дистанциях благодаря 10-кратному увеличению и полностью просветленной оптике, а также позволит рассмотреть в деталях ближайшие объекты: минимальная дистанция для фокусировки составляет всего 3 метра. Фокусировочный барабан расположен по центру и имеет рельеф, поэтому удобен даже при настройке бинокля в перчатках.

В одном из окуляров находятся угломерная сетка и дальномерная шкала, которые дают дополнительное преимущество на охоте: с их помощью можно определить расстояние до цели, ее примерную высоту, вертикальные и горизонтальные углы. Прибор отличается компактными размерами благодаря использованию roof-призм в оптической схеме. Герметичный корпус позволяет пользоваться биноклем в непогоду или в путешествиях по воде: ему не страшны даже кратковременные полные погружения. В корпусе предусмотрено крепление для установки на штативы стандартного диаметра.

**Основные особенности:**

Камуфлированный бинокль с окулярными измерительными шкалами: дальномерная шкала и угломерная сетка в окуляре

Roof-призмы, оптика из стекла BK-7 с полным многослойным просветлением

Высокопрочный корпус из ABS-пластика защищен от проникновения воды

Центральная фокусировка от 3 метров, подстройка диоптрий

Крепление для установки на штатив 1/4 дюйма

**Комплектация:** бинокль, ремень, чехол, защитные крышки для оптики, салфетка для очистки оптики, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон.

|  |  |
| --- | --- |
| Производитель: | Levenhuk (Левенгук) |
| Страна: | КНР для Levenhuk, Inc. (США) |
| Тип призмы: | roof |
| Увеличение, крат: | 10 |
| Диаметр объектива (апертура), мм: | 42 |
| Тип стекла: | BK-7 |
| Гарантия: | пожизненная |
| Вес в упаковке: | 0.915 кг |
| Размер упаковки (ДхШхВ): | 18.0×14.5×8.0 см. |

|  |  |
| --- | --- |
| икул | 81927 |
| Бренд | [Levenhuk (Левенгук)](https://www.levenhuk-opt.ru/catalogue/binokli/filter/override_reference_parameter_1022-is-levenhuk/apply/) |
| Гарантия | бессрочная |
| EAN | 5905555000527 |
| Размер упаковки (ДxШxВ) | 18x14x8 см |
| Вес упаковки | 0.915 кг |
| Тип призмы | [roof](https://www.levenhuk-opt.ru/catalogue/binokli/filter/override_reference_parameter_1016-is-roof/apply/) |
| Диапазон увеличения, крат | 10 |
| Диаметр объектива (апертура), мм | 42 |
| Сумеречный фактор | 20.4 |
| Относительная яркость | 14 |
| Поле зрения на удалении 1000 м, м | 102 |
| Минимальная дистанция фокусировки, м | 3 |
| Размер | [классический](https://www.levenhuk-opt.ru/catalogue/binokli/filter/reference_parameter_869-is-reference_parameteroption_7382/apply/) |
| Диаметр выходного зрачка, мм | 4 |
| Реальный угол зрения, ° | 5.6 |
| Способ фокусировки | центральная |
| Вынос выходного зрачка, мм | 15 |
| Возможность диоптрийной коррекции, D | ±5 |
| Межзрачковое расстояние, мм | 56 — 74 |
| Крепление к фотоштативу/адаптер | стандартное крепление 1/4", с помощью адаптера (адаптера нет в комплекте) |
| Измерительная шкала | [✓](https://www.levenhuk-opt.ru/catalogue/binokli/filter/reference_parameter_871-from-1-to-1/apply/) |
| Водозащищенность | ✓ |
| Диапазон рабочих температур, °С | -10...+50 |
| Чехол в комплекте | ✓ |
| Установка на штатив | [✓](https://www.levenhuk-opt.ru/catalogue/binokli/filter/reference_parameter_1316-from-1-to-1/apply/) |
| Материал оптики | [BK-7](https://www.levenhuk-opt.ru/catalogue/binokli/filter/override_reference_parameter_925-is-override_reference_parameteroption_6828/apply/) |
| Покрытие линз | полное многослойное |
| Наглазники окуляров | поворотно-выдвижные |
| Назначение | [армейские/полевые](https://www.levenhuk-opt.ru/catalogue/binokli/filter/reference_parameter_1025-is-reference_parameteroption_9681/apply/), [для охоты и рыбалки](https://www.levenhuk-opt.ru/catalogue/binokli/filter/reference_parameter_1025-is-reference_parameteroption_9682/apply/) |
| Степень влаго-/водозащиты | IP67, полная защита от пыли, защита от временного погружения в воду |
| Дополнительно | обрезиненная поверхность корпуса, угломерная сетка и дальномерная шкала |
| Корпус | высокопрочный ABS-пластик |
| Чехол/кейс/сумка в комплекте | чех |